|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Описание: A description... | **ООО Тепличный комбинат «Новосибирский»**  **Юридический адрес:** 633100, Новосибирская область,  Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Советская, д.140  **Фактический адрес:** 633100, Новосибирская область,  Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Советская,140  **Почтовый адрес:** 633100, почтовое отделение г. Обь, а/я 7 **Контактные телефоны:** 8(383) 28-55-770  **e-mail:** [info.tkn@gorkunov.com](mailto:info.tkn@gorkunov.com) | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:**  **Зам. ГД по безопасности**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Чусов** | **«УТВЕРЖДАЮ»**  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Сорокин** |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на проектно-изыскательские, строительно-монтажные и поставку здания тентового склада для тепличного комплекса «Новосибирский» по адресу:

# Россия, НСО, с. Толмачёво, ул. Советская 140.

1. **Способ закупки и форма закупки**

Запрос предложений в электронной форме

1. **Срок подачи коммерческих предложений на участие в тендере**

Начало приема предложений: «22» февраля 2024 г. 12:00 (НСК)

Окончание приема предложений: «06» марта 2024 г. 12:00 (НСК)

1. **Цена и порядок оплаты**
   1. Цена предложения должна быть твердая (фиксированная) на весь период проведения закупки и выполнения обязательств по Договору и учитывать инфляцию и иные хозяйственные риски. Корректировка цены Договора в связи с инфляцией в период исполнения Договора не производится.
   2. Цена в предложении должна включать все обязательные платежи (включая НДС), стоимость транспортных расходов и всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
   3. Цена должна быть выражена в российских рублях.
   4. Срок и порядок оплаты согласовывается с ООО «ТК «Новосибирский» и указывается в Договоре, либо в приложениях. Оплата производится в российских рублях в безналичном порядке платежным поручением. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2. **Требования к участникам**
   1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки.
   2. Отсутствие процедуры ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
   3. Отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.
   4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято.
   5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
   6. Отсутствие у участника закупки договоров, расторгнутых (в течение 2-х лет перед размещением извещения о закупке) в судебном порядке, в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением со стороны участника закупок обязательств по договору.
   7. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
3. **Требования к качеству, количеству, техническим и иным характеристикам товара**

Указано в Приложении №1 к настоящему техническому заданию.

1. **Гарантийные обязательства.**
   1. Срок гарантии на оборудование не менее 12 месяцев со дня подписания актов приема-передачи.
   2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию оборудования до их устранения, то гарантийный срок продляется на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Поставщиком в полном объеме и за свой счет.
2. **Для участия в тендере претенденту необходимо предоставить одним пакетом:**
   1. Коммерческое предложение, на бланке организации с подписью уполномоченного лица, банковскими реквизитами, печатью и контактами для обратной связи.
   2. Проект договора для согласования.
   3. Учредительные документы: устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документ о назначении руководителя.
   4. Финансовую отчетность за последний отчетный период.
   5. Иные документы, показывающие преимущества или особенности претендента перед другими участниками (презентация, опыт производства аналогичных работ, отзывы и т.д.) (если имеются).
3. **Адреса предоставления коммерческих предложений и контакты ответственного лица для оперативной связи.**

8.1. Предоставление предложений и документации осуществляется в электронном виде на адрес электронной почты ООО ТК «Новосибирский»: [**info.tkn@gorkunov.com**](mailto:info.tkn@gorkunov.com) .

– Главный инженер-энергетик ООО ТК "Новосибирский" Краснощёков Денис Петрович

м.т. +7-(923)-141-08-17

***Приложения:***

1. ТЗ на строительство здания тентового склада;
2. План размещения участка для строительства.



Главный инженер-энергетик Краснощеков Д.П.

**Приложение №1**

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Генеральный директор

ООО ТК «Новосибирский»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сорокин И.В.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

# на проектно-изыскательские, строительно-монтажные и поставку здания тентового склада для тепличного комплекса «Новосибирский» по адресу:

# Россия, НСО, с. Толмачёво, ул. Советская 140.

| **№ п/п** | **Наименование** | **Содержание основных данных и требований** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | **Основание для проектирования** | Решение заказчика |
|  | **Исходные данные** | Данное техническое задание. |
|  | **Состав объекта (перечень реконструируемых зданий и сооружений)** | Строительство тентового каркасного здания склада ангарного типа для хранения различных материалов, оборудования, оснастки и т.д. Место постройки – земельный участок [54:19:034001:3798](https://egrp365.ru/reestr?egrp=54:19:034001:3798), принадлежащий ООО ТК «Новосибирский» на праве аренды/собственности. |
|  | **Выделение очередей, пусковых комплексов и этапов работ.** | Реконструкция предусматривается в один этап:  Срок начала – 11.03.2024 г. Срок окончания – 30.06.2023 г. |
|  | **Размеры** | Требуемый размер**:** 60х25 м2; площадь S = 1 500 м2; Высота стен – 2 м.  См. предлагаемую планировку и отчёт по геологическим изысканиям. |
|  | **Гарантия** | Срок эксплуатации не менее 10 лет. Срок гарантии на поставляемое оборудование, материалы, работы – не менее 5 лет. |
|  | **Двери, проемы, ворота.** | Предложить проектом тип, материал и производителя дверей/ворот, согласно принятой планировки. Установить подъёмные секционные ворота размером 4х4 м с электроприводом с 2-х сторон склада, установить двери с 2-х сторон склада размером 2000х1000 мм. |
|  | **Покрытие стен и кровли.** | Определить проектом. Обосновать выбор того или оного решения и материала.  Обеспечить герметичность соединения элементов покрытия кровли, стен, фронтонов. Также обеспечить герметичность стыков стен. Кровли и фронтонов между собой. |
|  | **Фундаменты** | Рассчитать и определить проектом тип применяемых фундамента, на основании отчёта о геологических изысканиях по соседнему земельному участку [54:19:034001:3798](https://egrp365.ru/reestr?egrp=54:19:034001:3798). Обосновать предложенное решение. |
|  | **Полы** | Предусмотреть проектом и рассчитать необходимую толщину и армирование бетонных полов для обеспечения возможности передвижения электропогрузчиков. Предложить альтернативные варианты покрытия. |
|  | **Система ливневой канализации** | Сброс на грунт с отводом в дренажный приямок. |
|  | **Система производственной канализации** | Не предусматривать. |
|  | **Система отопления.** | Не предусматривать. |
|  | **Система внешнего энергоснабжения** | Не предусматривать. |
|  | **Система освещения** | Провести светотехнические расчёты и предложить проектное решение для обеспечения уровня освещенности на высоте 1 м от уровня пола – не менее 200 люкс. |
|  | **Система силового электрооборудования и дежурное освещение** | Предложить проектом решение по установке ВРУ, ШР, групповой сети, выключателей и т.д. Обеспечить наличие не менее 4-х точек подключения к 1-но/3-х фазной сети не менее 16 А/фаза. |
|  | **Требование к товару** | Поставляемый товар – должен быть новым товаром (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).  Качество товара соответствует государственным стандартам РФ и подтверждаться сертификатами соответствия или декларациями о соответствии.  Материалы и оборудование сопровождаются документами, подтверждающими их качество и безопасность (сертификаты качества, сертификаты соответствия).  Товар имеет технический паспорт, в котором указано: предназначение товара, заводской номер, правила безопасной эксплуатации.  Подрядчик предоставляет Заказчику паспорт с серийными номерами.  В течении гарантийного срока эксплуатации должно обеспечиваться сохранение рабочих характеристик и геометрических размеров конструкций/покрытия, степени натяжки тросов или др. удерживающих элементов без дополнительного обслуживания.  Предоставить сертификаты на применяемые материалы и оборудование. |
|  | **Примечания** | Указать конкурентные преимущества предложенных решений в сравнении существующими альтернативными компаниями и вариантами изготовления. |

**Разработал:**

Главный инженер–энергетик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Краснощёков Д.П.